SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______
 
Wagon ( pkp_370006_ms 
 Type ( Freight )
 Name ( "PKP_IC_370006-6_ms" )  
 WagonShape ( pkp_370006_ms.s ) 
 Freightanim ( pkp_370006_fa.s 1 1 ) 
 
Comment ( Verze WAG: mimo sluzbu inside - bob57_cz , 10.9.2011 ) 
 
 Size ( 3.04m 4.28m 19.30m ) 
 CentreOfGravity ( 0m 2.25m 0m ) 
 Mass ( 87t ) 
 WheelRadius ( 0.625m ) 
 InertiaTensor ( Box ( 3.04m 4.28m 19.30m ) ) 
 
 Coupling ( 
  Type ( Chain ) 
   Spring ( 
    Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) 
    Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s ) 
    Break ( 1.1e8N 5e8N ) 
    r0 ( 30cm 60cm ) 
    ) 
 CouplingHasRigidConnection ( 0 ) 
 Velocity ( 0.01m/s ) 
 ) 
 
 Buffers ( 
  Spring ( 
   Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m ) 
   Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s ) 
   r0 ( 6cm 30cm ) 
   ) 
   Centre ( 0.5 ) 
   Radius ( 1 ) 
   Angle ( 0.5deg ) 
 ) 
 
 Adheasion ( 0.60 0.78 1.8 0 ) 
 DerailRailHeight ( 10cm ) 
 DerailRailForce ( 2.5*87t ) 
 DerailBufferForce ( 350kN ) 
 NumWheels ( 4 ) 
 
 Friction ( 800N/m/s  0.05  1mph  6.2N/m/s  1.1  4.1N/rad/s  1  0.1rad/s  0.1N/rad/s  1 ) 
 
 BrakeEquipmentType ( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake, Emergency_brake_reservoir" ) 
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" ) 
 MaxBrakeForce ( 105kN ) 
 MaxHandbrakeForce ( 25kN ) 
 NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 100 ) 
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 56 ) 
 EmergencyBrakeResMaxPressure ( 72 ) 
 TripleValveRatio ( 2.53 ) 
 MaxReleaseRate ( 2 ) 
 MaxApplicationRate ( 2 ) 
 MaxAuxilaryChargingRate ( 2 ) 
 EmergencyResChargingRate ( 2 ) 
 EmergencyResVolumeMultiplier ( 2 ) 
 EmergencyResCapacity ( 0.3 ) 
 
  Inside ( 
   PassengerCabinFile ( pkp_370006_ms.s ) 
   PassengerCabinHeadPos ( 1.6 3.1 7.7 ) 
   RotationLimit ( 100 180 0 ) 
   StartDirection ( 0 90 0 ) 
    ) 
 
 Sound ( "..//..//common.snd//sndElok//lokpor.sms" ) 
 ) 
